Explicatie functie procesare imagine -> coe

Un COE (Fișier Coeficient) este un format de fișier text utilizat în mod obișnuit în limbaje de descriere hardware (HDL), cum ar fi Verilog și VHDL. Fișierele COE sunt utilizate în principal pentru inițializarea conținutului de memorie în proiectele de design digital, în special în proiectele FPGA (Field Programmable Gate Array) și ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).

Acest cod MATLAB procesează o imagine și generează un fișier de inițializare a memoriei în format COE (Coefficient File). Iată o explicație pas cu pas:

* **img = imread('in.jpg');** Încarcă imaginea de intrare "in.jpg" folosind funcția **imread**. Imaginea este citită într-o matrice tridimensională, reprezentând pixelii și canalele de culoare (roșu, verde și albastru).
* **img = imresize(img, [240, 320]);** Redimensionează imaginea la dimensiunea specificată de [240, 320]. Acest pas nu este necesar, dar asigură că imaginea are dimensiunile dorite.
* **img = uint8(double(img) \* 15 / 255);** Scala adâncimea de culoare a imaginii de la 0-255 la 0-15. Aceasta înseamnă că valorile de culoare vor fi reprezentate pe 4 biți în loc de 8 biți.
* **fileID = fopen('image\_data.coe', 'w');** Deschide un fișier cu numele "image\_data.coe" pentru scriere. Acest fișier va conține datele de inițializare a memoriei în format COE.
* **fprintf(fileID, 'memory\_initialization\_radix=16;\nmemory\_initialization\_vector=\n');** Scrie un antet în fișierul COE specificând formatul de reprezentare a datelor (radix=16 pentru hexazecimal) și indică că urmează vectorul de inițializare a memoriei.
* Se iterează prin fiecare pixel al imaginii folosind două bucle **for**. Se extrag valorile roșu, verde și albastru ale fiecărui pixel.
* **fprintf(fileID, '%01X%01X%01X', r, g, b);** Scrie valorile RGB ale pixelului în fișierul COE. Valorile sunt convertite la format hexazecimal și sunt concatenate într-un șir de caractere. Fiecare valoare este reprezentată pe un singur digit hexazecimal, asigurând că rezultatul are întotdeauna două cifre.
* În interiorul buclei, după fiecare pixel, se decide dacă este ultimul pixel din imagine. Dacă da, se adaugă un punct și virgulă la sfârșitul fișierului COE. Dacă nu, se adaugă o virgulă și o nouă linie pentru a separa valorile pixelilor.
* **fclose(fileID);** Închide fișierul COE după ce toate valorile au fost scrise.

În final, fișierul "image\_data.coe" conține datele de inițializare a memoriei în format COE.